User Access Verification

Password:

R3>en

Password:

R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C 10.10.1.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

L 10.10.1.10/32 is directly connected, Serial0/0/1

C 10.10.1.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.10.1.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1