R1>en

R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 192.168.1.0

R1(config-router)#network 192.168.2.0

R1(config-router)#default-information originate

R1(config-router)#end

R1#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R1#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]