R1>en

R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 172.31.0.0 255.255.255.0 172.31.1.193

R1(config)#ip route 172.31.1.196 255.255.255.252 172.31.1.193

R1(config)#ip route 172.31.1.128 255.255.255.192 172.31.1.193