R2>en

R2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#router rip

R2(config-router)#version 2

R2(config-router)#no auto no auto-summary

R2(config-router)#network 192.168.2.0

R2(config-router)#network 192.168.3.0

R2(config-router)#network 192.168.4.0

R2(config-router)#passive-interface g0/0

R2(config-router)#end

R2#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R2#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]