R3>en

R3#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#router rip

R3(config-router)#version 2

R3(config-router)#no auto-summary

R3(config-router)#network 192.168.4.0

R3(config-router)#network 192.168.5.0

R3(config-router)#passive-interface g0/0

R3(config-router)#end

R3#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R3#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]